|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | **Auffang- oder Rettungsgurt (ÖNORM F 4040, EN 1497)** | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Längstens Auszuscheiden: | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Alle Geräteteile vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Rettungsgurt nicht abgenützt, keine Risse oder sonstige Beschädigung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Nähte am Rettungsgurt an keiner Stelle ab- oder eingerissen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Einhängeringe nicht verformt, beschädigt, keine augenscheinlichen Risse, Kennzeichnung der Halteringe vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Rettungsgurt weist keine Flecken infolge Einwirken schädlicher Stoffe auf | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Rettungsgurt weist keine Spuren von Wärme- und Flammeneinwirkung auf | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Rettungsgurt weist keine Stockflecken (Schimmel) auf | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund**: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |