|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |       |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | Druckschläuche (ÖNORM F 2105) | Blatt Nr.:  |  | Jahr: |  |
| Prüfverfahren: Sicht- und Funktionsprüfung |
| Hersteller od. Lieferant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Laufende Schlauchnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlauchart (A, B, C, D- 2-jährig; HD jährlich): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Beschaffenheit der Kupplungseinbände |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Überstehende Drahtenden sind versenkt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sperrringe sitzen fest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Druckdichtungen sind in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsprüfung**Druck langsam und gleichmäßig auf 8 bar bei A- und D –Schlauch, 12 bar bei C- und B- Schlauch, 40 bar HD- Schlauch steigern.  |
|  | 1 Minute Druckbelastung  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |