|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | Druckschläuche (ÖNORM F 2105) | | | | | Blatt Nr.: | |  | | | Jahr: | |  |
| Prüfverfahren: Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | | | | | | | |
| Hersteller od. Lieferant: | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Laufende Schlauchnummer: | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Inventarnummer: | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| Schlauchart (A, B, C, D- 2-jährig; HD jährlich): | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Beschaffenheit der Kupplungseinbände | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | Überstehende Drahtenden sind versenkt | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | Sperrringe sitzen fest | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | Druckdichtungen sind in Ordnung | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| **Funktionsprüfung**  Druck langsam und gleichmäßig auf 8 bar bei A- und D –Schlauch, 12 bar bei C- und B- Schlauch, 40 bar HD- Schlauch steigern. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 Minute Druckbelastung | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| **Befund:** | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |