|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | **Feuerwehrgurt (ÖNORM F 4030 bis 4/2008)** | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Längstens auszuscheiden: | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gurtband nicht abgenützt, weist keine Flecken infolge Einwirkung schädlicher Stoffe auf | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Gurtband hat keine Risse oder sonstige Beschädigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Gurtband an Nietstellen oder bei Ösen nicht eingerissen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Nieten festsitzend, nicht beschädigt, vollzählig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Nähte am Gurtband nicht aufgerissen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Metallteile nicht verformt, nicht beschädigt, keine augenscheinlichen Risse, keine Korrosion | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Zunge am Karabinerhaken festsitzend, schließt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Doppeldorn- oder Klemmverschluss in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Gurtschlaufen vollzählig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Einhängevorrichtung für das Feuerwehrbeil vorhanden, funktionsfähig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |