|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |       |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | **Feuerwehrgurt (ÖNORM F 4030 ab 4/2008)** | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |  |  |
| Längstens auszuscheiden:  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Gurtband nicht abgenützt, weist keine Flecken infolge Einwirkung schädlicher Stoffe auf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtband hat keine Risse oder sonstige Beschädigungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtband an Nietstellen oder bei Ösen nicht eingerissen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nieten festsitzend, nicht beschädigt, vollzählig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nähte am Gurtband nicht aufgerissen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metallteile nicht verformt, nicht beschädigt, keine augenscheinlichen Risse, keine Korrosion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karabiner in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doppeldorn- oder Klemmverschluss in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gurtschlaufen und Einhängeringe vollzählig |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abseilachter in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verbindungsmittel nicht beschädigt, Ausscheidefrist |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |