|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Hakenleiter (ÖNORM F4047) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung, Belastungsprüfung alle 5 Jahre | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Keine Rissbildung an Metallteilen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Leiter fest gefügt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Sprossen gut befestigt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Sprossenbelag ohne Schäden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Einhängehaken unbeschädigt, ohne Risse | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Stahlteile ohne Korrosionsschäden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Leiterauflageteil unbeschädigt | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Holmabschluss vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Piktogramme lesbar | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belastungsprüfung** | | | | | | | | |
|  | Haken: Leiter in Hakenmitte senkrecht einhängen, in der Mitte der untersten Sprosse mit Auflagefläche von 100 mm mit 150 kg 1 Minute belasten. |  | | | | | | |
|  | Leiter und Haken ohne Risse und Formveränderung |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | |  |  |  |  |  |  |  |