|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |       |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: |  Tragkraftspritze / Schmutzwasserpumpe | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sichtprüfung** |
|  | Keine Mängel feststellbar |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsprüfung (Nassbetrieb)** |
|  | Motor springt leicht an (Revesierstarteinrichtung überprüfen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kupplung in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ca. 30 Minuten Betrieb  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trockensaugprobe in Ordnung (Entleerung zu; Unterdruck auf ca. 0.8 bar; abstellen, Druck darf innerhalb von 1 Minute max. um 0,1 bar absinken) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entleeren, Trockensaugen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ölstandkontrolle, Treibstoff auffüllen (Treibstoffalter) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motorölwechsel durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öl der Entlüftungseinrichtung getauscht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schmierstellen abgeschmiert |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Weitere Prüfmöglichkeiten (nach Bedarf)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wasser bei einer Saughöhe von ca. 7,5 m in einer Minute im Pumpenraum (Druckmanometer) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Druckprobe max. 5 bar; kein Wasseraustritt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisorische Leistungsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |