|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Zurrgurte (ÖNORM EN 12195) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Keine Schäden an Fasern | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Beschädigung an den Verbindungen (Spleiße, Nähte) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Schäden durch thermische Beanspruchung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Schäden durch Schadstoffe oder Stockflecken (Schimel) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Etikettbeschriftung lesbar vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Beschläge in Ordnung und funktionstüchtig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |